**沅水干流桃源段历史尾堆清理施工**

**设备租赁服务比选公告**

**一、项目基本情况**

按照《沅水干流桃源段历史尾堆清障方案》要求，湖南桃源水电工程建设有限公司需租赁链斗式工程船约19艘（含备用2艘），浮吊船2艘，船载式挖机1艘（其中浮吊船和船载式挖机均为备用设备），开工后根据具体施工进度和实际情况再作适当调整。

**二、项目实施地点及要求设备生产能力**

赤家洲至黄沙滩段清理区，链斗式工程船计划4艘，其中主用设备3艘，备用设备1艘，本次比选暂选3艘，具备500m³/h以内的产能，主柴油机功率在600kw以内；凌津滩电坝以下至喜雨渡口段清理区，链斗式工程船计划8艘，其中主用设备7艘，备用设备1艘，本次比选暂选4艘。浮吊船1艘，(浮吊船为备用设备),具备500m³/h以内的产能，主柴油机功率在600kw以内；喜雨渡口至吴家洲段清理区，链斗式工程船计划5艘，其中主用设备4艘，备用设备1艘，本次比选暂选4艘。浮吊船1艘，船载式挖机1艘(浮吊船和船载式挖机均为备用设备)，具备500m³/h以内的产能，主柴油机功率在600kw以内。链斗式工程船生产的疏浚砂质量应达到：1-3卵石不超过31.5mm，黑砂砂头子不超过5%，含泥量均控制在2%以内。

**三、比选对象必须满足响应的条件**

（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉；
（三）具有履行协议所必需的设备和专业技术能力；
（四）参与本次比选服务商必须响应的条件：

1.以运输船只计量为准，量方标准按照我县职能部门出具的船舶量方标准实施（标准详见附件）。

2.所有运输船只受载后均开具“签单发航凭证”，施工船只的结算数量以相关部门开据的“签单发航凭证”核定数量为准。

3.结算单价（含税）以本次合格有效的报价确定的平均值作为结算单价。

4.本次比选确定的备用设备，双方签订备用设备服务协议，作为备用施工设备必须按业主方的清理计划，由湖南桃源水电工程建设有限公司调度作业，结算时与主用设备条件一致，备用期间产生的费用和损失自行负责，业主方和湖南桃源水电工程建设有限公司均不承担违约和赔偿责任。

5**.湖南桃源水电工程建设有限公司特别提示：如因上级政策或客观原因造成尾堆清理施工停工的，停工期间湖南桃源水电工程建设有限公司不给予任何补偿；如因上级政策或客观原因造成尾堆清理工作不能连续进行的，本协议自动解除，湖南桃源水电工程建设有限公司不给予任何补偿。设备服务商对湖南桃源水电工程建设有限公司特别提示已注意和考虑，特承诺如出现特别提示的情形此协议自动解除，设备服务商不要求湖南桃源水电工程建设有限公司给予任何补偿。**

**6.湖南桃源水电工程建设有限公司对设备服务商在服务期限内疏浚砂石方量不作任何承诺，设备服务商对此已有考虑，特承诺自本协议签订开始，设备租赁服务费按照实际生产方量来计价。**

**四、报名要求**

1.参与报名的服务商需在2022年1月19日至2022年1月25日17:00时止（上午08:00-12:00，下午14:30-17:00，节假日除外）在常德创迪信林工程咨询有限公司（地址：常德市武陵大道998号欢乐城1栋12楼）报名，报名时由船舶所有人携带桃源县水运事务中心审定后的船舶及相关人员合格证明（留存复印件一份）；如委托他人报名的，被委托人还需提供船舶所有人授权委托书原件。

2.根据此次尾堆清理的分区计划，具体分赤家洲至黄沙滩段、凌津滩电坝以下至喜雨渡口段、喜雨渡口至吴家洲段三段实施。服务商在填写报名表时应注明所填报的清理区域，且只能填报一个区段。

**五、比选规则**

本次比选采取综合评分制进行，即评审委员会打分占50%，比选报价分占50%。

1.由评审委员会人员现场验船。根据船舶的船况、设备、产能、船员配备、服务承诺等方面给予综合评分。

2.比选服务商应于2022年1月26日上午9:00前将设备推送至桃源县水域，否则即视为放弃比选资格。业主单位将于2022年1月26日9:00开始组织评审委员会上船查验评分。

3.在比选报价（含税价）时，湖南桃源水电工程建设有限公司将公布最高限价和最低下限价。每一位比选服务商的比选报价不得高于最高限价和不得最低下限价，否则以恶意报价视为无效报价（并取消资格）。

4.评审委员会的评分和比选报价得分相加后为综合得分，每一区段按综合得分的高低进行排序，如果得分相同的，按保证金到帐的先后顺序排序。

5.按照综合得分的排序结果，结合业主方清理尾堆计划和实际工作需要，湖南桃源水电工程建设有限公司逐步按序与服务商签订《施工设备租赁服务协议》，如湖南桃源水电工程建设有限公司发出通知后3日内未来签订协议的，即视为该服务商自愿放弃资格（比选保证金予以退回），按排序依次递补。

6.服务商在签订《施工设备租赁服务协议》后无需过闸的必须在7日内（如需过闸的必须在30个日内）将设备推送到清理区域现场，否则即视为该服务商自愿放弃资格（比选保证金将作为违约金，不予退回），按顺序依次递补。

7.本次比选综合得分在60分以上的均为入围名单，当业主方提出清理设备需求时，湖南桃源水电工程建设有限公司可按入围名单的顺序予以签订协议。已签订服务协议的同一区段服务商在满足业主方清理计划任务时，可自行协商维修保养时间，如协商不一致的，湖南桃源水电工程建设有限公司可根据业主方意见，按每月清理时间计划，直接下达每一位服务商每月清理天数和维修时间。

8.其它约定详见《沅水干流桃源段历史尾堆清理施工设备租赁服务协议》的相关条款。

9.比选代理费由中选人支付，8000元/艘。

六、比选保证金的金额为伍万元整，由比选人账户转入保证金的托管账户（在保证金进账单上注明“船名”）。

保证金的账户：

开户银行：中国民生银行股份有限公司常德分公司

开户名称：常德创迪信林工程咨询有限公司

帐 号：170450289

注：(1)比选保证金必须在转账票据的用途栏或备注栏中注明“船名”的保证金，如果没注明是“船名”的保证金，由此造成无法查实是否到账的，后果由比选人自行负责。

(2)请将保证金于2022年 1月25日17时00分前转入比选保证金的托管账户管理，以到账时间为准。

七、比选时间及地点：2022年1月27日下午15:00时（北京时间）在桃源县国有资产与城市建设投资经营管理局会议室公开进行，未按比选公告要求提供比选保证金、报名和迟到者视为自动放弃。

八、联系方式

业 主：湖南桃源水电工程建设有限公司

地  址：桃源县建设东路（桃源县国资局一楼）

联 系 人：朱先生

电  话：15197672478

招标代理机构：常德创迪信林工程咨询有限公司

地 址：常德市武陵大道998号欢乐城1栋12楼

联 系 人：苏女士

电 话：0736-7262528

#### 拟用于本项目的主要施工设备情况

参与比选的船名：

|  |
| --- |
| 设备名称 |
| 设备资料 | 1. 制造商名称 | 2. 型号及额定功率 |
| 3. 生产能力 | 4. 制造年代 |
| 目前状况 | 5. 目前位置 |
| 6. 船只的情况详述 |
| 来 源 | 7. 注明设备来源 自有 购买 租赁 专门生产 |
| 所有者 | 8. 所有者名称 |
| 9. 所有者地址 |
| 电话 | 联系人及职务 |

#### 注：报名时一并提供拟用于本项目的主要施工设备情况表

**比选报价计分表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 评 分 标 准 | 备 注 |
| 1 | 比选报价＞基准价 | 从0开始每升1%减1分，即100-1\*100X | X为最终投标价升、降率百分点数的绝对值，即 |
| 2 | 比选报价=基准价 | 100分 |
| 3 | 比选报价＜基准价 | 从0开始每降1%减1分，即100-1\*100X |
| 比选人 |  |  |  |
| 比选报价 |  |  |  |
| 基准价 |  |
| X值 |  |  |  |
| 比选报价得分 |  |  |  |

注：合格参与比选人的有效报价的平均数确定基准价；若参与比选人的报价高于上限价或低于下限价为无效报价，则无效比选人的报价不进入基准价计算。得分计算保留 2 位小数（百分比亦取 2 位小数），第 3 位小数 4 舍 5 入。

评审委员会

评审委员会由5人（含5人）以上单数组成，对各合格参与比选人进行综合投票排序打分，排序第一名的计100分，排名第二的计98分，排名第三的计96分，以此类推每降低一个名次减2分。